**I. PRILOGA 1JAVNEGA RAZPISA:**

**OBMOČJE IN PODOBMOČJA IZVAJANJA OMILITVENIH UKREPOV**



1. **PRILOGA 2 JAVNEGA RAZPISA:**

**OVREDNOTENI OMILITVENI UKREPI GLEDE NA OBMOČJA IN PODOBMOČJA**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **vrsta omilitvenega ukrepa** | **označba ali dimenzije** | **\*\*\*\*povprečna vrednost v €/enoto** | | **% nepovratnih sredstev po območjih** | | |
| **najožje** | **ožje** | **širše** |
|
| **zamenjava dotrajanega stavbnega pohištva** |  | **jelovina** | **macesen** |  | | |
| **leseno** strešno okno | 60 x 80 cm | 624 EUR/kos | NERENTABILNO | 90 | 80 | 70 |
| leseno fasadno okno | do 2 m2 | 377 €/m2 | 449 €/m2 | 90 | 80 | 70 |
| leseno fasadno okno | nad 2 m2 | 364 €/m2 | 427 €/m2 | 90 | 80 | 70 |
| leseno polkno | m2 | 288 €/m2 | 350 €/m2 | 90 | 80 | 70 |
| \*\*\*lesena vhodna vrata | m2 | 790 €/m2 | 959 €/m2 | 90 | 80 | 70 |
| **aluminij** strešno okno |  | NERENTABILNO | |  |  |  |
| aluminij fasadno okno v velikosti do 2 m2 | do 2 m2 | 602 €/m2 | | 60 | 50 | 50 |
| aluminij fasadno okno in balkonska vrata v velikosti nad 2 m2 | nad 2 m2 | 480 €/m2 | | 60 | 50 | 50 |
| aluminij polkno | m2 | 410 €/m2 | | 60 | 50 | 50 |
| aluminij rolete za okno | do 2 m2 | 109 €/m2 | | 60 | 50 | 50 |
| aluminij rolete za okno | nad 2 m2 | 100 €/m2 | | 60 | 50 | 50 |
| aluminij rolete za balkonska vrata | na m2 | 112 €/m2 | | 60 | 50 | 50 |
| \*\*\*aluminij vhodna vrata | m2 | 727 €/m2 | | 50 | 50 | 50 |
| **PVC** strešno okno |  | NERENTABILNO | |  |  |  |
| PVC fasadno okno v velikosti do 2 m2 | do 2 m2 | 436 €/m2 | | 50 | 50 | 50 |
| PVC fasadno okno in balkonska vrata v velikosti nad 2 m2 | nad 2 m2 | 423 €/m2 | | 50 | 50 | 50 |
| PVC polkno |  | NERENTABILNO | |  |  |  |
| PVC rolete za okno | do 2 m2 | 107 €/m2 | | 50 | 50 | 50 |
| PVC rolete za okno | nad 2 m2 | 97 €/m2 | | 50 | 50 | 50 |
| PVC rolete za balkonska vrata | m2 | 109 €/m2 | | 50 | 50 | 50 |
| \*\*\*PVC vhodna vrata | m2 | 651 €/m2 | | 50 | 50 | 50 |
| **obnova lesenega obstoječega dotrajanega stavbnega pohištva (restavriranje)** | | | | | | |
| vhodna lesena vrata - manj zahtevna | m2 | 420€/m2 | | 90 | 90 |  |
| vhodna lesena vrata - bolj zahtevna | m2 | 670€/m2 | | 90 | 90 |  |
| ostalo stavbno pohištvo(okna, polkna) | m2 | 300€/m2 | | 90 | 90 |  |
|  |  |  | |  |  |  |
| **izvedba novega oziroma obnova obstoječega fasadnega** |  |  |  |  |  |  |
| objekt s statusom kulturne dediščine | m2 | 73,00 | | 70 | 60 |  |
| \*\*\*\*objekt brez statusa kulturne dediščine | m2 | 68,00 | | 70 | 60 | 50 |
|  |  |  | |  |  |  |
| **izolacija strešne konstrukcije in zamenjava dotrajane korčne kritine** | |  |  |  |  |  |
| objekt | m2 | 120€/m2 | | 70 | 60 | 50 |
|  |  |  | |  |  |  |
| **izolacija podstrešne konstrukcije** |  |  |  |  |  |  |
| objekt | m2 | \* 41,00 | \*\*47,00 | 70 | 60 | 50 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **klimatske naprave brez montaže** |  |  |  |  |  |  |
| **stanovanjska enota do 50 m2** |  | 1300,00 | | 50 | 50 | 50 |
| **stanovanjska enota od 51 do 100 m2** |  | 2500,00 | | 50 | 50 | 50 |
| **stanovanjska enota nad 101 m2** |  | 4800,00 | | 50 | 50 | 50 |
|  |  |  | |  |  |  |
| **strojno tehnična oprema za prisilno prezračevanje stanovanja z montažo** | |  |  |  |  |  |
| **stanovanjska enota do 50 m2** |  | 846,00 | | 70 | 60 | 50 |
| **stanovanjska enota do 50 m2 z rekuperacijo** |  | 1420,00 | | 70 | 60 | 50 |
| **stanovanjska enota nad 51 do 100 m2** |  | 1965,00 | | 70 | 60 | 50 |
| **stanovanjska enota nad 50 do 100 m2 z rekuperacijo** |  | 2900,00 | | 70 | 60 | 50 |
| **stanovanjska enota nad 101 m2** |  | 2600,00 | | 70 | 60 | 50 |
| **stanovanjska enota nad 101 m2 z rekuperacijo** |  | 4500,00 | | 70 | 60 | 50 |

Pojasnila:

\* zaokrožena povprečna ocena vrednosti zvočne zaščite podstrešja z uporabo OSB plošče

\*\* zaokrožena povprečna ocena vrednosti zvočne zaščite podstrešja z zaščito termoizolacije z mikroarmiranim estrihom


\*\*\*vhodna vrata v stanovanjsko enoto neposredno iz ulice, izhodna vrata na balkon ali na teraso

\*\*\*\*povprečna vrednost v €/enoto je določena na osnovi strokovne cenitve in je maksimalna vrednost opravičenega stroška na ukrep z vključenim DDV

Pri izvedbi omilitvenih ukrepov se mora upoštevati TEHNIČNE SMERNICE ZAŠČITE PRED HRUPOM V STAVBAH, TSG-1-005 (Ministrstvo za okolje in prostor, 2012), ob upoštevanju kulturnovarstvenih pogojev in soglasij ZVKDS, OE Piran.

1. **PRILOGA 3 JAVNEGA RAZPISA:**

**OBMOČJE RAZGLAŠENEGA KULTURNEGA SPOMENIKA LOKALNEGA POMENA – HISTORIČNO MESTNO JEDRO KOPER (EŠD 235)**



1. **PRILOGA 4 JAVNEGA RAZPISA:**

**IZVEDBA OMILITVENEGA UKREPA ZAMENJAVE STAVBNEGA POHIŠTVA NA NOVEJŠIH OBJEKTIH**

**Seznam objektov, zgrajenih po letu 1950, pri katerih se za zamenjavo stavbnega pohištva ne glede na izbiro materiala dodeli 5 točk pri vrednotenju vloge za uvrstitev na prednostno listo (točka 6.2. javnega razpisa).**

